From 655a0fabe1190c98bd75e7fa990c206ffb529286 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: roly <Rolyli.Li@luxshare-ict.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 15:18:22 +0800
Subject: [PATCH] Add NonVbitrate and Vbitrate property for UART interface

---
 yaml/xyz/openbmc_project/Console/UART.interface.yaml | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

diff --git a/yaml/xyz/openbmc_project/Console/UART.interface.yaml b/yaml/xyz/openbmc_project/Console/UART.interface.yaml
index e30c443..e6b9b91 100644
--- a/yaml/xyz/openbmc_project/Console/UART.interface.yaml
+++ b/yaml/xyz/openbmc_project/Console/UART.interface.yaml
@@ -4,3 +4,13 @@ properties:
     - name: Baud
       type: uint64
       description: Data transmission rate of the serial console.
+    - name: NonVbitrate
+      type: uint64
+      default: 115200
+      description: >
+          Non volatile SOL bandrate.
+    - name: Vbitrate
+      type: uint64
+      default: 115200
+      description: >
+          Volatile SOL bandrate.
-- 
2.25.1

